|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**ELEKTRİK MALZEMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**1-Sac Çerçeveli Sıva Üstü Mercekli Armatür**

\* 1.Kalite

\* 60\*60 cm ebat

\*TSE’ye uygun

\*En az 36 Watt

\*Renk sıcaklığı 6000 K

\*En az 3600 lm

\*ENEC ve CE Belgeli

\*Sıva üstü sac çerçeveli

\*Demontaj-montaj dahil

**2- Led Armatür**

\* 1.Kalite

\* 30\*30 cm ebat

\*TSE’ye uygun

\*En az 18 Watt

\*Renk sıcaklığı 6000 K

\*En az 1800 lm

\*ENEC ve CE Belgeli

\*Sıva altı klip-in

\*Demontaj-montaj dahil

**3- NYA Yanmaz Kablo**

\* 1.Kalite

\*1,5 mm

\*Demontaj-montaj dahil

**4- Çerçeveli Anahtar**

\* 1.Kalite

\* 2’li

\* Demontaj-montaj dahil