**SOBA ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**KÖMÜR SOBA ŞARTNAMESİ**

* Yakıt olarak kömür odun v.b kullanılabilir özellikle olmalıdır
* Kovalı tipi olmalıdır
* Soba 4500 Kcal/h ısıya dayanaklı olmalıdır
* Isı kontrolü için açma kapama özelliği olmalıdır
* Dış yüzey 0,80 mm kalınlığında sacdan yapılmış olmalı ve üzeri emaye kaplı olmalıdır TSE standartlarına uygun olmalıdır
* Her soba ile birlikte 0,50-1,0 mm aralığında sacdan yapılmış 2 adet yakıt kovası ve 2 adet izgara 1 adet kova kulpu ve bir adet kanca verilmelidir
* Sobanın ön tarafı fileli, üstü demir döküm olmalıdır. Birinci kalitesi olacaktır. Yanlarında dik çubuklar olmalıdır.
* Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır

**70 CM LiK SOBA BORUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ**

* Boru çapı 30 mm olmalıdır
* Dış yüzeyi emaye kaplı olmalıdır
* lsıya dayanıklı olmalıdır
* Numune üzerinden değerlendirme yapılacak

**SOBA KOVASI**

- 0,70-1,0 mm aralığında krom veya çelik sacdan yapılmış olmalıdır.

- Standart sobalar için uygun olmalıdır.

- Kova kulpu ile birlikte verilecektir

- En az 1 adet numune verilmelidir.

**DİRSEK BORU**

* Boru çapı 30 mm olmalıdır
* Dış yüzeyi emaye kaplı olmalıdır
* lsıya dayanıklı olmalıdır
* Numune üzerinden değerlendirme yapılacak

SOBA ALTI TABLA

Üstü emaye kaplı olmalıdır.

Numune üzerinden değerlendirme yapılacak

**Açıklama:1-** Alınan her soba 2 adet kovası ve içerisinde iki adet ızgarası ve kova tutacağı ve kanca ile birlikte alınacaktır. Teklifler mail yoluyla kabul edilmeyecek olup elden teslim alınacaktır.

2- İhaleyi üstlenen firma Malzemeleri en geç 10 gün içerisinde idareye teslim edecektir.