ERGANİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SOBA ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

KÖMÜR SOBASI ŞARTNAMESİ:

Yakıt olarak kömür odun kullanımına uygun olmalıdır.Sobalar içten astarlı olmalıdır.

Sobanın yüksekliği 60-65 cm genişliği 30-35 cm olmalıdır.Üst kapağı döküm olmalıdır.

Kovalı tip olmalıdır. Soba 4500 Kcal ısıya dayanıklı olmalıdır.

Isı kontrolü için açma kapama özelliği olmalıdır. TSE Standartlarına uygun olmalıdır.

Dış yüzey 0,50 -0.70 mm kalınlığında sacdan yapılmış olmalı ve üzeri emayla kaplı olmalıdır.

Her soba ile birlikte 0,60-1,2 mm aralığında sacdan yapılmış 2 adet yakıt kovası ve 1 mm sacdan yapılmış 1 adet ızgara 1 adet kova kulpu verilmelidir. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

BORU ve DİRSEK :

Boru çapı 130 mm olmalıdır.

Dış yüzeyi emayla kaplı olmalıdır.

Isıya dayanıklı olmalıdır.

SOBA KOVASI:

0,70 mm krom veya çelik sacdan yapılmış olmalıdır.Yandan havalandırmalı olmalıdır.

Standart sobalar için uygun olmalıdır.

SOBA ALTI:

0,60-1,2 mm aralığında sacdan yapılmış olmalıdır. Emaye veya fırın boya kaplı olmalıdır.

Not -1:Teklifte bulunan tüm ürünlerin nakliyesi ya da kargo ücreti satıcıya aittir.

Not 2:en uygun teklifi veren yüklenici numuneyi idareye teslim edecektir. Numuneleri teknik şartnameye uymayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ergani ilçe milli eğitim müdürlüğünün teknik şartnamesini okudum ve tamamen anladıktan sonra tüm şartları kabul ederek doğrudan temin alımına iştirak ediyorum. Doğrudan temin üzerimde kesinleştiği takdirde yukarıda cins miktar ve özellikleri yazılı bulunan malları komisyonca istendiği şekilde getireceğimi taahhüt ederim. Getirdiğim malların her türlü sorumluluğu şahsıma/şirketime aittir.