**SOBA ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**KÖMÜR SOBA ŞARTNAMESİ**

* Yakıt olarak kömür odun v.b kullanılabilir özellikle olmalıdır
* Kovalı tipi olmalıdır
* Soba 4500 Kcal/h ısıya dayanaklı olmalıdır
* Isı kontrolü için açma kapama özelliği olmalıdır
* Dış yüzey 0,80 mm kalınlığında sacdan yapılmış olmalı ve üzeri emaye kaplı olmalıdır TSE standartlarına uygun olmalıdır
* Her soba ile birlikte 0,80-1,2 mm aralığında sacdan yapılmış 2 adet yakıt kovası ve dökme demirden yapılmış 2 adet izgara 1 adet kova kulpu verilmelidir
* Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır

**70 CM LiK SOBA BORUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ**

* Boru çapı 30 mm olmalıdır
* Dış yüzeyi emaye kaplı olmalıdır
* lsıya dayanıklı olmalıdır
* Numune üzerinden değerlendirme yapılacak

**ALTTAN HAVALANDIRMALI SOBA KOVASI**

- 0,80-1,2 mm aralığında krom veya çelik sacdan yapılmış olmalıdır.

- Izgarası olmalıdır.

- Standart sobalar için uygun olmalıdır.

- Soba kovası havalandırması alttan olmalıdır.

- Kova kulpu ile birlikte verilecektir

- En az 1 adet numune verilmelidir.

**DİRSEK BORU**

* Boru çapı 30 mm olmalıdır
* Dış yüzeyi emaye kaplı olmalıdır
* lsıya dayanıklı olmalıdır
* Numune üzerinden değerlendirme yapılacak

***ALINACAK ÜRÜN SAYISI***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SOBA** | **BORU** | **DİRSEK** | **KOVA** | **SOBA ALTI** |
| 33 | 240 | 140 | 100 | 25 |

**Açıklama:1-** Alınan her soba 2 adet kovası ve içerisinde bir adet ızgarası ve kova tutacağı ile birlikte alınacaktır. Teklifler mail yoluyla kabul edilmeyecek olup elden teslim alınacaktır.

2- İhaleyi üstlenen firma Malzemeleri en geç 10 gün içerisinde idareye teslim edecektir.