**HAZRO İLÇESİ 10.000 OKUL PROJESİ KAPSAMINDA KARDELEN ANAOKULU İÇ BOYA BDANA TADİLATI TEKNİK ŞARTNAME**

1-Okulun 30m2 ‘lik mutfağının tavan boyasının lekesiz ve pürüzsüz kalana kadar su bazlı plastik tavan boyası ile boyatılması.

2-Genişlik alanı 70m2 olan üç dersliğin tavanının su bazlı tavan boyası ile dört cephe duvarlarının ise plastik su bazlı iç cephe boyası ile boyanması.

3-Genişlik alanı 30m2 olan bir dersliğin su bazlı tavan boyasını ile dört cephe duvarının ise su bazlı plastik iç cephe boyası ile boyanması.

4-Tavan ve duvarlara yapılacak boyadan önce kabarma ve benzeri dökülmeler olması durumunda spatula ile temizlenecek ve arkasından boyama işlemine geçilecektir.

5-Tüm duvar ve tavanlarda temiz yüzeye ulaşılana kadar birden fazla kat boya vurulacaktır.

6-Tavan boyaları beyaz duvar boyaları ile duvar boyaları ise idarenin belirleyeceği renklerden seçilecektir.

7-Okulun Alüminyum pencerelerinin ispanyolet karşılığı eksik veya bozuk olanlar yenisi ile değiştirilecek , ayardan düşenler ise ayarlanacaktır.

8-Boya badana işinde kullanılacak tüm malzemeler(iç cephe boyası,tavan boyası,fırça,rulo,kestirme fırçası,vb.) yükleniciye aittir.

9-Boyalar tse li ve birinci kalite boyalardan kullanılacaktır.

10-Bu iş için her türlü işçilik,nakliye,vergi, resmi harç,sigorta ve akaryakıt yükleniciye aittir.

11-Teklif mektubunda teklif edilen bedelin üstünden herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

12-İstekliler Götürü bedel anahtar teslimi üzerinden teklif verecektir.

13-İşin bitiminde yüklenicinin başvurusu üzerine işin eksiksiz yapıldığının beyanı üzerine, Muayene ve Kabul Komisyonunca işin eksiksiz yapıldığına dair tutanaklar imzalandıktan sonra işin kabulü yapılıp ödenek olması durumunda ödeme yapılacaktır.

14-Eksik iş tespiti yapılması durumunda yüklenici eksik işi tamamladıktan sonra ödeme yapılacaktır.

İDARE