|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**ÇÜNGÜŞ BİST 75.YIL YBO**

**MUTFAK ARAÇ GEREÇLERİ MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**1) JOKER ÇORBA KASESİ**

\* 1.Kalite

\* 12 cm

\* Thermoset

\* Kırılmaya dayanıklı

\* +100 , -20 dereceye dayanıklı

**2) KAREKAYIK TABAK**

\* 1.Kalite

\* 14 cm

\* Thermoset

\* Kırılmaya dayanıklı

\* +100 , -20 dereceye dayanıklı

**3) OLUKLU PİLAV TABAĞI**

\* 1.Kalite

\* 19 cm

\* Thermoset

\* Kırılmaya dayanıklı

\* +100 , -20 dereceye dayanıklı

**4) SERVİS TABAĞI**

\* 1.Kalite

\* 26 cm

\* Thermoset

\* Kırılmaya dayanıklı

\* +100 , -20 dereceye dayanıklı

**5 ) GASTRONOM KÜVET**

\* 1.Kalite

\* 65\*53 cm ebat

\*GN 2/1\* 200 mm

**6 ) GASTRONOM KAPAK**

\* 1.Kalite

\* 65\*53 cm ebat

\*GN 2/1 e uygun

**7 ) GASTRONOM KÜVET**

\* 1.Kalite

\* 53\*32,5 cm ebat

\*GN 1/1 e uygun

**8) GASTRONOM KAPAK**

\* 1.Kalite

\* 65\*53 cm ebat

\*GN 1/1 e uygun

**9 ) GASTRONOM KÜVET**

\* 1.Kalite

\* 53\*32,5 cm ebat

\*GN 1/1 e uygun 65 mm

**10 ) NÖTR ÇALIŞMA TEZGAHI**

\* 1.Kalite

\*3 tarafı kapalı alt tablalı

\*70\*75\*85 cm ölçülerde

\*Ara raflı

**11 ) DERİN DONDURUCU**

\* 1.Kalite

\* 500 lt hacim

\* -18, -34 derece arası çalışma sıcaklığı

\* T iklim sınıfı

\* İç Krom

**12 ) YEMEK ÇATALI**

\* 1.Kalite

\* 2,5 mm kalınlık

\* Paslanmaz Çelik

\* Düz desensiz

**13 ) YEMEK KAŞIĞI**

\* 1.Kalite

\* 2,5 mm kalınlık

\* Paslanmaz Çelik

\* Düz desensiz

**14 ) BIÇAK STERİL DOLABI**

\* 1.Kalite

\* 14 bıçak kapasite

\* Paslanmaz Çelik gövde

\* Kapak açıldığında sistemi durduran emniyet switchli

\*Duvara asılmaya uygun yapı

**15) EL BLENDER**

\* 1.Kalite

\* 60 cm

\* Sanayi Tipi

\* 230 V

**16) SOĞAN DOĞRAMA MAKİNASI SET**

\* 1.Kalite

\* 5 Lt Hacim

\* Paslanmaz Çelik Gövde

**17) SANAYİ TİPİ PİLAV TENCERESİ**

\* 1.Kalite

\* Kapak Dahil

\*34 lt hacim

\*304 kalite Çelik Malzeme

**18) SANAYİ TİPİ HELVANE TENCERE**

\* 1.Kalite

\* Kapak Dahil

\*75 lt hacim

\*304 kalite Çelik Malzeme

**19) FIRIN STANDI**

\* 1.Kalite

\*100\*100\*50 cm ebat

\*Paslanmaz çelik

**20) FIRIN CONTASI**

\*1.Kalite

\*Standart

\*Sanayi Tipi

**21) İSTİF RAFI**

\*1.Kalite

\*170\*50\*160 cm

\*Paslanmaz Krom

**22) DUVAR DOLABI**

\*1.Kalite

\*Çift Sürgülü

\*Paslanmaz Krom

\*200\*30\*60 cm ebat

**23) POLYAMİD DOĞRAMA TAHTASI**

\* 1.Kalite

\* 100\*50\*4 cm ebat

\* Yeşil Renk

İDARE YÜKLENİCİ