T.C.

ERGANİ KAYMAKAMLIĞI

Sermet Yalçın Anadolu Lisesi Müdürlüğü

**TEKNİK ŞARTNAME**

1. **İŞİN TANIMI** : Ergani Sermet Yalçın Anadolu Lisesi Kullanım Suyu Pompası Çift Moturlu Paket TSE 1. Kalite 0-11 m3/h 4-9 Bar ve angın Suyu Pompası Çift Moturlu Paket TSE 1. Kalite 0-36 m3/h 30-90 mss MONTAJ DAHİL ALIM İŞİ.
2. **TEKLİFLER**: Islak imzalı kapalı zarf içerisinde okul idaresine tutanak karşılığı 21 Mart 2023 Salı günü Saat 16:00 ya kadar teslim edilecektir. Elektronik ortamda yapılan teklifler işleme alınmayacaktır.
3. **İHALE SONUCU**: 22 Mart 2023 Çarşamb günü saat :10:00 Satın Alma Komisyonu marifetiyle zarfla açılarak sonuçlandırılacaktır.
4. **İŞİN TESLİM SÜRESİ** : Yüklenici Firma 30 Gün içerisinde montaj ve test aşaması dahil tüm işlemleri tamamlayacaktr. 30 gün içerisinde tüm işlem tamamlanmadığı takdirde ihale iptal edilecektir.
5. **NAKLİYE VE SİGORTANIN KİME AİT OLDUĞU** : Yüklenici Firmaya aittir.
6. **İŞÇİLİK MONTAJ VE TÜM DİĞER GİDERLER**: Yyükleniciye aittir.
7. **UYULMASI GEREKEN STANDARTLAR** : TSE 1. Kalite olmalıdır.
8. Su pompaları için kullanılacak elektrik panosu ve diğer tüm elektrik aksamları yükleniciye aittir.
9. Yüklenici firmanın montaj yerini görerek teklif vermesi uygun olacaktır
10. **ÖDEME YÖNTEMİ :** Ödeme muayene kabul işlemi bittikten, montaj idare tarafından istenilen alanda kurulum tamamlandıktan ve test işlemi başarıyla sonuçlandıktan sonra muayene kabul komisyonu onayından sonra yapılacaktır.
11. **SATIN ALINACAK MALIN ÖZELLİKLERİ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S.NO | C İ N S İ | ÖZELLİKLERİ | ÖLÇÜSÜ | MİKTARI |  |
| 1 | Kullanım Suyu Hidroforu | TSE 1. Kalite 0-11 m3/h 4-9 Bar | Adet | 1 |
| 2 | Yangın Suyu Hidroforu | TSE 1. Kalite 0-36 m3/h 30-90 mss | Adet | 1 |
| 3 | Genleşme Tankı | TSE 1. Kalite 300 lt. | Adet | 2 |
| 4 | Flex Hortum | TSE 1. Kalite 1.1/4 İnç | Adet | 2 |
| 5 | Küresel Vana | TSE 1. Kalite 1.1/2 İnç | Adet | 2 |
| 6 | Küresel Vana | TSE 1. Kalite 2 İnç | Adet | 2 |
| 7 | Galveniz Boru | TSE 1. Kalite 1.1/2 İnç | Metre | 6 |
| 8 | Galveniz Boru | TSE 1. Kalite 2 İnç | Metre | 6 |
| 9 | Dirsek | TSE 1. Kalite 1.1/2 İnç | Adet | 4 |
| 10 | Dirsek | TSE 1. Kalite 2 İnç | Adet | 4 |
| 11 | Konik Rekor | TSE 1. Kalite 1.1/2 İnç | Adet | 2 |
| 12 | Konik Rekor | TSE 1. Kalite 2 İnç | Adet | 2 |
| 13 | Pislik Tutucu | TSE 1. Kalite 1.1/2 İnç | Adet | 1 |
| 14 | Pislik Tutucu | TSE 1. Kalite 2 İnç | Adet | 1 |
| 15 | Çekvalf | TSE 1. Kalite 2 İnç | Adet | 2 |

Erdal AYGÜN

Okul Müdürü