|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **T.C.**  **DİYARBAKIR VALİLİĞİ**  **İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**    İlhan BEKLEN  İl Milli Eğitim Şube Müdürü  **(TEKLİF MEKTUBUDUR)**  **MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE**  **DİYARBAKIR**  Müdürlüğümüzce yürütülen “Diyarbakır STEM Merkezi ve Tasarım Beceri Atölyeleri” projesi kapsamında kullanılmak üzere aşağıda cinsi, miktarı ve ekte teknik özellikleri yazılı çalışmalar götürü bedel üzerinden yapılacaktır.  Söz konusu fiyatlarınızı yazarak tekliflerinizi Müdürlüğümüze teslim etmenizi rica ederim.  KAŞE İMZA | | | | |
| **S.No** | **Poz no.** | **İmalatın Cinsi** | **Miktar** | **Tutarı** |
|  | KTB.91.9009 | Çevre düzenlenmesi için çim ekimi ve bakımının yapılması | m2 |  |
|  | 48.410.3001 | Bazalt Plaklarla 4 cm. Kalınlığında Döşeme Kaplaması Yapılması | m² |  |
|  | 48.410.3201 | Bazalt Merdiven Basamağı Kaplaması Yapılması (B:6 cm, R:4 cm) | m |  |
|  | 15.120.1001 | Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (Serbest kazı) | m³ |  |
|  | 15.150.1004 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m³ |  |
|  | 15.180.1001 | Ahşaptan seri kalıp yapılması | m² |  |
|  | 15.160.1001 | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m² (3,000 kg/m² dahil) | Ton |  |
|  | 15.160.1003 | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | Ton |  |
|  | 15.550.1203 | Demir borudan kaynakla korkuluk yapılması, yerine konulması | kg |  |
|  | 15.540.1102 | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması | m² |  |
|  | 15.540.1304 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe) | m² |  |
|  | 15.435.1005 | 8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) | m² |  |
|  | 15.435.1203 | 50x20x10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) | m |  |
|  | ÖZEL-1 CS | Cam sundurma (proforma) | adet |  |
|  | ÖZEL-1 K | Kepenk (proforma) | adet |  |
|  | ÖZEL-1 OB | Oturma Bankı(proforma) | adet |  |
|  | ÖZEL-1 CPM | Çatılı Pıknik Masası (proforma) | adet |  |
|  | ÖZEL-1 AS | Ahşap saksı(proforma) | adet |  |
|  | ÖZEL-1 S | Sarmaşık(proforma) | adet |  |
|  | ÖZEL-1 BT | Bodur Taflan(proforma) | adet |  |
|  | ÖZEL-1 BAB | Bodur Alev Bitkisi(proforma) | adet |  |
|  |  | **TOPLAM** |  |  |
|  |  | **KDV** |  |  |
|  |  | **GEN. TOP:** |  |  |

1- Çalışmalar götürü bedel üzerinden yapılacaktır.

2- Fiyatlarınıza KDV hariç yazılacaktır.

3- Teknik Şartnameler ekte sunulmuştur.

4-Tekliflerinizde silinti kazıntı olmayacak firma kaşesi okunaklı olacaktır.

…./11/2021