**YENİŞEHİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**

**DESTEK EĞİTİM ODASI MOBİLYA MALZEMESİ ALIMI**

**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**İŞİN KONUSU ve TANIMI**

Müdürlüğümüze bağlı 24 Kasım İlkokulu, Ahmet Yesevi Ortaokulu, Güzel İmam Hatip Ortaokulu, Hamravat İlkokulu, Hamravat Ortaokulu, Hülya Tugay İlkokulu, Katip Çelebi İlkokulu, Şehit Öğretmen Nuriye Ak İlkokulu’nun Destek Eğitim Odaları için mobilya malzemesi temini işidir.

* + - 1. **AMAÇ ve KAPSAM**

Bu şartname, Müdürlüğümüze bağlı 24 Kasım İlkokulu, Ahmet Yesevi Ortaokulu, Güzel İmam Hatip Ortaokulu, Hamravat İlkokulu, Hamravat Ortaokulu, Hülya Tugay İlkokulu, Katip Çelebi İlkokulu, Şehit Öğretmen Nuriye Ak İlkokulu’nun Destek Eğitim Odaları için mobilya malzemesi temini ile ilgili usul, esas ve prensipleri kapsar.

* + - 1. **TANIMLAR**

1. Kurum : Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
2. Firma / İstekli : İş için teklif veren gerçek ve tüzel kişi
   * + 1. **İŞİN TARİFİ ve HİZMET SÜRESİ**
3. İstekli talep tarihinden itibaren 7 (yedi) iş günü içinde sipariş edilen malzemeleri teslim edecektir. Ürünler
4. Ürünler üst düzey kalitede ve 1. sınıf standartlarda olacaktır. İstekli tüm ürünlerin garantilerinden sorumludur.

* **ÖĞRETMEN MASASI**

30mm mdf’den üretilmiş , yan perdeleri ile üst tabla bağlantısı pahalı, beyaz LAKE boyalı öğretmen masası. Masa ön perdesi ve ayakları metal kromajlı olacaktır. Ön perdede cnc kesim Selçuklu desenli metal paravan kullanılacaktır. Masa ebatları en az 140\*70cm olmalıdır.

* **ÖĞRETMEN SANDALYESİ**

Çalışma koltuğu amortisörlü ve ayarlanabilir olmalıdır. 5 adet tekerlekli ayakları ve aksamları çelik veya plastik olmalıdır. Koltuk başlıklı olmalı, başlık boynun oturması için bombeli ve ayarlanabilir olmalıdır. Koltukların döşemeli yüzeylerinde terlemeyi önleyici dikiş ile şekillendirilmiş yeterli hava kanalları olmalıdır. Koltuklar kendi ekseni etrafında 360º dönebilecek şekilde ve buton yardımıyla oturma yüksekliği ayarlanabilir olmalıdır. Koltuk kaliteli kumaş kaplı ve yırtılmaya ve yanmaya karşı dayanıklı olmalıdır. Sırt kısmında esnek file kullanılır.

* **ÖĞRENCİ SANDALYESİ**

Ergonomik ve ortopedik fileli oturaklı, otizm spektrum bozukluğu olan öğrenciler ile birden fazla yetersizliği olan öğrenciler için açılmış olan sınıflarda 4 adet, diğer yetersizlik türleri için açılmış olan sınıflarda 10 adet öğrenci sandalyesi, amortisörlü, yüksekliği ayarlanabilir ve tekerleksiz olmalıdır. Koltuk kaliteli kumaş kaplı ve yırtılmaya ve yanmaya karşı dayanıklı olmalıdır.

* **YÜKSEKLİK AYARLI ÇALIŞMA MASASI (ÖĞRENCİ)**

Tabla ölçüleri 100 cm. x 70 cm. +- 3 cm. olmalıdır. Üst tablası 18 mm. Kalınlığında, 1. Sınıf yonga levha olmalıdır. Ayak yükseklik ayarları, minimum 45 cm. maximum yükseklik 85 cm. olmalıdır. Çalışma masasının ayakları metal ve tekerlekli olmalıdır. Masa tablasının kenarlarında 1 mm. PVC kaplama olmalıdır.

**DİĞER HUSUSLAR**

1. Destek Eğitim Odaları için mobilya malzemeleri 1. Kalite malzemeden üretilmiş olmalıdır.
2. Ürünler, Müdürlüğümüzün belirleyeceği tarihte, belirleyeceği adrese tam ve eksiksiz olarak teslim edilecektir.
3. Ürünler şartname hükümlerine uygun hazırlandığı görüldükten sonra teslim alınacaktır.
4. Ürünlerin montajı, nakli, yükleme, boşaltma, istif, depolama işleri ile ilgili tüm sorumluluk istekliye ait olup, bununla ilgili gereken her türlü alet, edevat, işçilik, paketleme, sigorta, taşıma ve benzeri yükümlülüklerden doğacak ücretlerin ödenmesinden mesuldür.
5. İstekliler kısmi teklif veremeyeceklerdir.
6. Teklif Mektubu idaremize elden teslim edilmesi gerekmekte olup e-mail, fax ve posta yolu ile gönderilecek teklif mektupları komisyonumuzca değerlendirme dışı bırakılacaktır.

**İDARE**