**BİSMİL FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ**

**ASANSÖR BAKIMI VE ONARIMI İHALESİ**

**TEKNİK ŞARTNAME**

**MADDE – 1: İŞİN KONUSU:** Bu Teknik şartname Bismil Fen Lisesi Müdürlüğü pansiyon servis asansörünün bakımı ve onarımı için satın alınacak malzemelerin istek ve özelliklerini kapsar.

**MADDE – 2:** Müdürlüğümüz tarafından alınacak malzemelerin özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

**ASANSÖR KAPISI:**

**1-** Monoşarj asansör kapısı olmalı

2- Satine paslanmaz olmalı

3- Giyotin raylı kapı olmalı

4- 80x80 ebadında olmalı

5- 8 makaralı olmalı

6-304 L paslanmaz çelik olmalı

**BUTON KASETİ:**

1- Paslanmaz olmalı

2- Çağır Gönder özellikli olmalı

3- Mikro siviçli olmalı

4- İner çıkar meşgul dijital olmalı

.

**BİSTABİL MANYETİK TÜP:**

1- 30 mm mesafeden rahat çalışma imkanı olmalı

2- Maksimum 2ms tepki süresi

3- 20V-28V gerilim aralığında dc veya ac besleme ile çalışabilmeli

4- 24VDC/100mA,

5- 95 x 18 mm boyut

6- 1.2m kablo uzunluğu

**PATEN LASTİĞİ:**

1- Poliüretan, Polietilen ve PVC karışımlı malzemeden üretilmiş olamlıdır.  
2- Aşınmaya karşı dayanım derecesi çok yüksektir.  
3- Yumuşak ve esneme özelliğine sahip olmalıdır.

**ELEKTRO MEKANİK MAKARA ŞALTER:**

**1-** Açısal Makara Çift Yön Siviç Şalter

2- Metal makaralı, çift yönlü olmalıdır.

3- Ani hareketli olmalıdır.

4- Açısal hareketli ayarlanabilir kol olmalıdır.

**TESİSAT (3x1,5 TTR KABLO):**

1- Maksimum çalışma sıcaklığı 70 oC olmalıdır.

2- Maksimum kısa devre sıcaklığı 160 oC olmalıdır.

3- Minimum bükülme yarıçapı 6xD (D: Kablo dış çapı) olmalıdır.

4- Norminal kesit alanları 0,75 mm2 den 4mm2 ye kadar olmalıdır.

5- Fleksibel bakır iletken olmalıdır.

6- Dış kılıfı PVC den olmalı PVC ile izole olmalıdır.

**MADDE – 3: ÖZEL ŞARTLAR**

* 1. Şartnameye ve numuneye uygun olmayan malzeme çıkması halinde yüklenici, malzemeleri şartnameye uygun olarak değiştirecektir.
  2. Malzemelerin montajı ihaleyi alan firmaya aittir. Montaj için ayrıca ücret ödenmeyecektir.
  3. Bu şartnamede bulunan tüm şartlara yüklenici firma riayet edecektir. Söz konusu şartlar yerine getirilmediği tespit edildiğinde ilgili kanuni hükümleri uygulanacaktır.
  4. Bu şartnamenin uygulamasından doğabilecek ihtilaflar Diyarbakır Mahkemesinde ve 4734 sayılı kanun hükümleri dâhilinde çözümlenir.
  5. İstekliler Teklif Mektuplarını komisyonumuza kapalı zarfta olacak şekilde elden teslim etmeleri gerekmektedir. Posta, Kargo, Fax ve E-mail yolu ile gönderilecek olan Teklif Mektupları komisyonumuzca değerlendirme dışı bırakılacaktır.
  6. İş bu şartname bu madde dâhil 3 (üç) maddeden ibarettir.

**İDARE**